安防操作流程

1. 每天营业结束关闭电脑后，讲收银台主要电源插座上的插头取下。（以免雷雨天打雷，损坏电脑和打印机）
2. 检查座机电话是否畅通。（电话不畅通会影响设防）
3. 检查橱窗、门锁是否完好。
4. 关闭电闸。（电闸上应做明显标识，哪些要关哪些不关，总闸不关）
5. 关门。（卷帘门在关了后要检查一下是否关好，用手往上提一下，如提不动说明已经关好了）
6. 设防。按下遥控器的按钮，报警声结束灯不再闪烁后设防完成。（也可给安防公司打电话问一下安防是否设好）